说明：

该目录下的文件是泰格智能加密锁在WIN98系统下的驱动文件。

泰格智能加密锁在Win2000/XP或更高windows版本下不需要驱动文件，类似U盘系统能自动识别使用。

Win98下安装步骤：
1、在USB口插入泰格智能加密锁
2、系统2秒钟后会自动弹出“添加新硬件向导”，并显示搜索到“USB Dongle 32”设备，点击“下一步”
3、选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”，点“下一步”
4、勾选“指定位置”，在路径栏里输入或点“浏览”按钮选择本目录，点“下一步”
5、在后面的界面里再点“下一步”直到完成。




